"F"-serie (CS): len=45, 5.0.2.1575 2024.12.08 63d3936f - 5.0.5.1839 2026.07.23 65228ccd
assert   
    GSEC> invalid switch specified in interactive mode
    GSEC> invalid switch specified in interactive mode
    GSEC> invalid switch specified in interactive mode
    GSEC> invalid switch specified in interactive mode
    GSEC> invalid switch specified in interactive mode
  - GSEC> invalid switch specified
  + GSEC> invalid switch specified in interactive mode
  - error in switch specifications
    GSEC>